**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Лисянської селищної ради. Код ЄДРПОУ 04410982.

**Адреса:** 19301 Черкаська обл. Звенигородський р-н, смт. Лисянка пл.Миру, буд.№30

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-08-02-008963-a

**Процедура закупівлі:** відкриті торги (з особливостями) у відповідності до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**Назва предмету закупівлі:** «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Гетьманський шлях смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області» Код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708

**Розмір бюджетного призначення:** 500 000 грн. з ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 493 315 грн з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Гетьманський шлях смт.Лисянка Звенигородського району Черкаської області |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 0,45 |   |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100м2 | 2,5 |   |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100м2 | 2 |   |

Уповноважена особа Віталій Довгенко