**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Лисянської селищної ради. Код ЄДРПОУ 04410982.

**Адреса:** 19301 Черкаська обл. Звенигородський р-н, смт. Лисянка пл.Миру, буд.№30

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-08-02-008738-a

**Процедура закупівлі:** відкриті торги (з особливостями) у відповідності до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**Назва предмету закупівлі:** «Поточний ремонт тротуара ( від магазина "ФАЙНО МАРКЕТ" до Тимчасової Споруди "Автозавчастини" по вулиці Київська) в смт Лисянка Черкаської області»

Код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708

**Розмір бюджетного призначення:** 284 214 грн. з ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 280 467 грн з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
| Поточний ремонт тротуара ( від магазина "ФАЙНО МАРКЕТ" до Тимчасової Споруди"Автозавчастини" по вулиці Київська) в смт Лисянка Черкаської області |
| *(найменування об'єкта)* |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250мм | 100м2 | 1,8 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 10 км | т | 45 |   |
| 3 | Демонтаж бортових каменів бетонних ізалізобетонних при цементнобетонних покриттях | 100м | 0,7 |   |
| 4 | Демонтаж бетонних поребриків на бетонну основу | м | 70 |   |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | 100м3 | 0,18 |   |
| 6 | Улаштування одношарових основ товщиною 10 сміз щебеню відсіву 0-5 мм | 100м2 | 1,8 |   |
| 7 | Приготування напівсухої цементно-щебеневої сумішітовщ.40 мм та 0,61т цементу на 100м2 площімощення плитки ФЕМ | 100м3 | 0,072 |   |
| 8 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементівмощення [ФЭМ] | 1м різу | 9 |   |
| 9 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 1,8 |   |
| 10 | Установлення бетонних поребриків на бетоннуоснову | м | 70 |   |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при цементнобетонних покриттях | 100м | 0,7 |   |

Уповноважена особа Віталій Довгенко