**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Лисянської селищної ради. Код ЄДРПОУ 04410982.

**Адреса:** 19301 Черкаська обл. Звенигородський р-н, смт. Лисянка пл.Миру, буд.№30

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-08-02-009134-a

**Процедура закупівлі:** відкриті торги (з особливостями) у відповідності до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**Назва предмету закупівлі:** «Поточний середній ремонт дорожнього щебеневого покриття вулиць з додаванням нового матеріалу в населених пунктах Лисянської територіальної громади Звенигородського району Черкаської області»

Код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708

**Розмір бюджетного призначення:** 1 500 000 грн. з ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 500 000 грн з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний середній ремонт дорожнього щебеневого покриття вулиць з додаванням нового матеріалу в населених пунктах Лисянської територіальної громади  Звенигородського району Черкаської області | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Розділ 1. смт.Лисянка** |  |  |  |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: 1.Вул.Київська, буд.1-3-5 ( прибудинкова територія ); 2.Вул.Незалежності, буд.1-3-5 (прибудинкова територія); 3. Вул. Семена Височана ( від магазину "Ягідка" до вул.Шевченка); 4.Вул.Ударна; 5. Пров.Гайдамацький (від пров.О.Зінченка ); 6. Прибудинкова територія ДДУ "Ромашка" | 100м2 | 13,63 |  |
| 2 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 90,64 |  |
|  | **Розділ 2. с.Дашуківка** |  |  |  |
| 3 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: Вул.Миру та Вул.Разенкова | 100м2 | 6,06 |  |
| 4 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ), та фракції 0-70 мм ( С7) | м3 | 40,3 |  |
|  | **Розділ 3. с.Писарівка** |  |  |  |
| 5 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: Вул.Механізаторів, Вул.Травневава та вул.Шевченка | 100м2 | 6,06 |  |
| 6 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм ( С5 ) | м3 | 40,3 |  |
|  | **Розділ 4. с.Шестеринці** |  |  |  |
| 7 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях села | 100м2 | 6,06 |  |
| 8 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 40,3 |  |
|  | **Розділ 5. с.Будище** |  |  |  |
| 9 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях села | 100м2 | 6,06 |  |
| 10 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 40,3 |  |
|  | **Розділ 6. с.Орли** |  |  |  |
| 11 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях села | 100м2 | 4,04 |  |
| 12 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 26,87 |  |
|  | **Розділ 7. с.Журжинці та с.Петрівська Гута** |  |  |  |
| 13 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях с.Журжинці: Вул.Харитонова, Вул.І.Франка, вул.Л.Українки, вул.Українська, вул.В.Терещенка, вул.Гоголя, вул.Абрамцева та вулиці с. Петрівська Гута: вул.Левченка, вул Грушева | 100м2 | 10,1 |  |
| 14 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 67,17 |  |
|  | **Розділ 8. с.Почапинці** |  |  |  |
| 15 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: Вул.Базарна, вул.Нечуя - Левицького, вул.Козацька, провулок Весняний | 100м2 | 17,4 |  |
| 16 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 115,71 |  |
|  | **Розділ 9. с.Хижинці та с. Чеснівка** |  |  |  |
| 17 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях сіл Хижинці та Чеснівка | 100м2 | 10,1 |  |
| 18 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 67,17 |  |
|  | **Розділ 10. с.Смільчинці** |  |  |  |
| 19 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: Вул.Шевченка, О.Гончаренка, вул.Медова, вул.Садова, пров.Шевченка | 100м2 | 7,57 |  |
| 20 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 50,34 |  |
|  | **Розділ 11. с.Ганжалівка** |  |  |  |
| 21 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: Вул.Садова, вул.Вишнева, пров. Садовий | 100м2 | 4,29 |  |
| 22 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм ( С5 ) | м3 | 28,53 |  |
|  | **Розділ 12. с.Петрівка-Попівка** |  |  |  |
| 23 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу ЩПС фракції 0-40 мм по вулицях: вул. Шевченка, вул.Травнева, дорога до кладовища та дорога по селу | 100м2 | 7,57 |  |
| 24 | Готова щебенево - пісчана суміш фракції 0-40 мм (С5 ) | м3 | 50,34 |  |

Уповноважена особа Віталій Довгенко