**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Лисянської селищної ради. Код ЄДРПОУ 04410982.

**Адреса:** 19301 Черкаська обл. Звенигородський р-н, смт. Лисянка пл. Миру, буд.№30

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-03-14-005407-a

**Процедура закупівлі:** відкриті торги (з особливостями) у відповідності до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**Назва предмету закупівлі:** «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області».

(Код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708

**Розмір бюджетного призначення:** 410 000 грн. з ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 304 662 грн. з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Найменування робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Розливання в’яжучих матеріалів 0,8л/м2 | т | 0,1816 |
|
| 2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (сер. товщ. 0,05) | т суміші | 27,24 |
|
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 відремонтованих місць | 85 |
|
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 до 25 м2 | м2 відремонтованих місць | 63 |

Уповноважена особа Віталій Довгенко